 大庆市人民医院医用耗材采购项目招标公告

项目编号：RMYY2026013

二、项目名称：大庆市人民医院医用耗材采购项目

三、采购方式：院内竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

     1、必须具有独立承担民事责任的能力。
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
    6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

五、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	医疗器械注册证复印件

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证

	4
	经销商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	所投产品逐级授权

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价。投标报价明细中应包含医用耗材的国家医保编码、黑龙江医保服务平台挂网价格，且投标报价不能高于平台挂网价格。并将黑龙江医保服务平台挂网价格查询的截图附到投标报价明细后面。 

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表

	15
	产品彩页及产品检验报告

	16
	售后服务承诺书及质量保证协议

	17
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	18
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

六、技术需求：见附件1-附件15
投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应（目录中的内容顺序应与投标文件所包含的项目一致）。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

八、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年8月3日-2026年8月5日，上午8：30-11：00，下午13：30-16：00（节假日除外）。
（三）报名方式：大庆市人民医院后勤一楼103室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医用耗材管理科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

九、咨询电话： 0459-6612089（采购办）、0459-6612929（医用耗材管理科）

附件1：（包一）一次性粘膜切开刀等
	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格型号
	单位
	预算单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	一次性粘膜切开刀
	腔镜室
	KD-620QR等
	支
	1440
	1.适用范围：适用于胃、肠镜四级诊疗操作技术使用，上、下消化道内利用高频电流切开组织。
2、本品为无菌产品，L型钩形刀头，可360°旋转。
3、有效长度 1950mm，外径 ≤2.6mm，适配 ≥2.8mm 钳道；刀丝 φ0.4mm、长 4.5mm，钩长 1.3mm。
4、接口通用适配院内内镜主机。
	第一次公示

	2
	一次性高频止血钳
	腔镜室
	FD-411QR
	把
	1500
	1.适用于胃、肠镜四级诊疗操作技术使用。用于烧灼和凝血，或使用消化道内的高频电流进行止血。
2、本品为无菌产品，可360°旋转，防滑鳄嘴钳头。
3、有效长度≥1950mm，外径 ≤3.1mm，开口 4mm，适配 ≥3.2mm 钳道
4、接口通用适配院内内镜主机。
	第一次公示

	3
	一次性高频止血钳
	腔镜室
	型号FD-410LR
	把
	1500
	1.适用于胃、肠镜四级诊疗操作技术使用。用于烧灼和凝血，或使用消化道内的高频电流进行止血。
2、本品为无菌产品，可360°旋转，防滑鳄嘴钳头。
3、有效长度≥1650mm，外径 ≤2.75mm，开口 5mm，适配 ≥2.8mm 钳道
4、接口通用适配院内内镜主机。
	第一次公示


附件2：（包二）医用电子血压计等
	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格型号
	单位
	预算单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	医用电子血压计
	全院各科
	YE900
	台
	790
	1、测量原理：示波法 + 柯氏音听诊双模式。
2、测量部位：上臂式，适配 3 岁以上儿童、成人。
3、血压测量范围：0～299mmHg（0～39.9kPa）；脉搏测量 40～180 次 / 分。
4、测量精度：静态压力误差≤±3mmHg（±0.4kPa）；脉搏误差 ±2 次 / 分或 ±2%。
5、加压方式：全自动智能匀速加压，低噪音充气，内置静音降噪系统，夜间诊疗无干扰。
6、心律检测：内置不规则脉波识别算法，自动提示心律不齐，屏幕图标预警。
7、本品为医用电子血压计，可充电式，充满电可连续测量150人次以上，具备医疗器械注册证。
	第一次公示

	2
	玻璃体温计
	儿科一病区等
	内标式（腋下无汞）大规格
	支
	21
	1.本品具备测量体温功能
2.尺寸12cm×1.5cm
3、腋下无汞型，大规格。
	第一次公示

	3
	移动式输液架
	普外三科医生办等
	H7-1型泵架
	套
	390
	1.耗材功能：具备常规输液瓶/袋悬挂功能，可稳定承载微量泵，保证输注过程中安全。
2. 配备扶手，便于医护人员推行与定向操作，高度可调节。
3.主体材质需为医用级不锈钢或同等强度耐腐蚀材料，表面光洁、无毛刺。整体结构强度充足，确保在微量泵满载+液体重量条件下不变形、不松动。
4.符合医院感染控制要求，可耐受常规消毒。 无尖锐边角、无易脱落部件。
5.底座重量≥15斤，配备静音轮，均带刹车装置。尺寸≥2.5寸。
	第一次公示

	4
	病人床垫
	神内一病区等
	三折叠/二折叠
	张
	350/330
	1住院患者需三折叠床垫与病床配合使用
2.床垫尺寸：1980*900*80mm。
3.外包装为耐磨牛津布、耐磨但偏硬棉麻混纺、帆布或PVC/PU复合防水布、防水防污等材料制成。
4.内胆为半棕半海绵。
	第一次公示


附件3：（包三）耦合剂无菌型等
	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格型号
	单位
	预算单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	耦合剂无菌型
	超声科
	20ML
	支
	12
	1、适用于超声介入治疗或穿刺等操作。
2、本品应符合无菌标准，在无菌器械台中使用。
	第一次公示

	2
	一次性使用输血器带针
	手术室等
	A型/B型
	支
	1.7/1.35
	1、本品用于输注血液或血制品。
2、本品是由输血插口穿刺器保护套、管路、过滤装置、穿刺针、滴速调节器等组成一次无菌用品。
3、本品各项性能均符合国家技术要求规定。
	第一次公示

	3
	一次性使用骨髓穿刺活检针及套件
	血液科
	B-HJ-3.0MM
	套
	256
	1.本品适用于“骨髓活检术”，常规与骨髓穿刺联合操作使用。
2.本品包括但不限于活检针、无菌洞巾、手套、敷贴、棉球（袋装，6个）、镊子1把、5ml注射器1个（非玻璃制品）。
3.活检针长度满足80-120mm不同规格，材质为医用不锈钢。
	第一次公示


附件4：（包四）吗啡、甲基安非他明、氯胺酮联合检测试剂（胶体金法）等
	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格型号
	单位
	预算单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	吗啡、甲基安非他明、氯胺酮联合检测试剂（胶体金法）
	检验科
	板型：25人
	盒
	400
	1.标本类型：尿液
2.胶体金法快速检测
3.征兵体检使用
	第一次公示

	2
	一次性使用病毒采样管
	预防保健科
	Ⅱ型（单检1：1，咽试子）3ml
	支
	1
	用于哨点医院监测流感、新冠等多种急性呼吸道传染病病毒的采样。
2、《全国急性呼吸道传染病哨点
监测方案》要求采样管为非灭活型3毫升。

3、采样管与咽拭子配套。
	第一次公示

	3
	一次性使用采样器
	呼吸与危重症医学一科病区
	DT：3ml/管 100测试/盒
	盒
	70
	1.用于标本的收集、运输和储存。
2.由拭子和含保存液的管组成。
3.拭子头洁白、无杂质、无污点，样本保存液为橙色或黄色澄清液体。
	第一次公示


附件5：（包五）再生剂等
	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格型号
	单位
	预算单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	再生剂
	腔镜室
	5KG*5/箱
	箱
	140
	1.适用范围：适用于水处理设备制备纯水使用。
2..材质结构：主要成分为
NaCl.纯度≥99.10%。白色球形颗粒状，无任何气味，使用后无任何残留物。
3.其它功能：纯度高，无杂质，用量少，溶解快，颗粒均匀，不搭桥，不成蛇，水质饱和以后不再分解，有效保证软化质量和再生效率，延长离子交换树脂使用寿命。
	第一次公示

	2
	抑菌剂
	腔镜室
	A、B
	套
	95
	1.适用范围：适用于水处理设备制备无菌水使用。
2.规格：A剂、B剂
3.材质结构：主要成分为A剂为丙二酸法40%士4%，B剂为配套活化剂。
4.其它功能：可杀灭肠道致病菌和化脓性球菌。适用于饮用水消毒、-般物体表面消毒等。
	第一次公示


附件6：（包六）脑外科线锯条等

	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格型号
	单位
	预算单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	脑外科线锯条
	手术室
	50cm 线锯条
	根
	13
	本品在术中切割颅骨使用
	第一次公示

	2
	床头柜
	心血管内科三病区等
	JKQ-C1
	个
	470
	供病人住院时使用，用于放置生活用品。

规格型号：480*480*760mm，误差±10mm。

床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、拉板、毛中架等组成。

柜体正面形状为圆弧形，左右两侧面配有折叠隐藏式毛巾架，需用时将伸出，不用时收拢，放置在柜体侧面型体内，角度范围90度;柜体底部可安装万向轮便于移动抽屉面板外形为圆弧状，面板下方有抽屉拉手孔，便于拉、关抽屉;

柜门内侧设有内置储物盒，存取小型物品更为便捷。

柜体内设有隔板，可根据物品的高度调节隔板的位置，具有两层调节功能

柜体侧板有圆弧形加强筋，柜体支撑强度和牢固性更佳;加强筋内凸位置与隔板凹槽配合，增加隔板位置稳定性;
	第一次公示

	3
	复方季铵盐表面消毒液
	配液中心
	500ml/瓶
	瓶
	20
	1、本品用于物体表面消毒。
2、本品有效成分为复方季铵盐，含量：0.1%～0.5%，可直接使用无需稀释，无刺激性异味。使用方式为喷洒/擦拭，500mg/L。
	第一次公示

	4
	咬嘴
	心电室
	A型：28*63
	个
	2
	1.适用范围：用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬和，或便于插入和固定气管插管。
2.尺寸：总高63±0.2mm,直径28±0.2mm  
3.产品性能:采用聚乙烯材质，尺寸精准，安全无毒，符合相关质量标准。
	第一次公示

	5
	指夹式脉搏血氧仪
	胸外、口外科病区
	YX301
	台
	180
	1.主要用于心胸外科围手术期及术后患者，监测患者的脉搏氧饱和度和脉率，以评估动脉血氧合状态，实现低氧血症的早期筛查与持续跟踪。 
2.具备血氧饱和度、脉率精准检测功能，检测误差符合医用标准，续航满足临床日常使用需求。
3.由指夹传感器、主机、显示屏、按键等组成；外壳采用医用级耐磨防摔塑料制成，传感器采用医用硅胶及光学感应元件。
4.具备数据实时显示、低电量提醒、测量结果异常报警功能，支持一键操作，便携易手持。
	第一次公示

	6
	移动餐桌
	血液透析室
	T3
	个
	590
	1.适用范围：供血液透析室透析患者透析期间摆放餐具、水杯、个人物品及透析相关辅助用物使用。

2.技术参数：820*450*840--1040mm,净重>16.5kg（调节范围840mm--1040mm），尺寸公差±1cm；桌面边缘做圆角处理，圆角半径≥2cm。

3.材质结构：立柱采用优质高精度碳钢材质，表面喷塑处理工艺，并配有塑料外罩，外观更加美观，持久耐用。

4.功能：桌面具备防渗水、易清洁特性；支架升降顺畅无卡顿，万向轮移动静音且刹车稳固。
	第一次公示

	7
	总氯试纸
	血液透析室
	100片/瓶
	瓶
	380
	1.适用范围：用于血液透析室水处理机水质有效氯浓度的现场快速半定量检测，保障消毒隔离合规与院感安全。
2.检测范围0～0.1  1-0.2-1-3-5-10mg/L；试纸浸入待测液20秒取出，30秒内完成比色判定，读数清晰；单本100条装；常温避光干燥保存，有效期≥12个月；检测结果符合率≥90% 。
3.材质结构：由试纸条、比色卡、密封包装壳组成；试纸条采用专用显色基材制成，含适配总氯检测的显色试剂。
	第一次公示


附件7：（包七）冲吸式口护吸痰管

	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格型号
	单位
	预算单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	冲吸式口护吸痰管
	重症医学科
	成人型
	个
	49.5
	1.适用于各类需口腔护理及吸痰的患者.
2.由前手柄，刷子，后手柄，冲洗管和接头组成，前手柄和后手柄使用K料为原材料，刷子使用硅胶为原材料，冲洗管和接头使用医用级软质PVC为原材料;
3.经环氧乙烷灭菌
	第一次公示


附件8：（包八）一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管

	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格型号
	单位
	预算单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管
	重症医学科
	FH-2255      复合装一体尖端
	套
	278.73
	1.本品适用于急性/慢性肾损伤、药物 / 毒物中毒需血液灌流或多器官功能衰竭需 CRRT时使用；
2.规格型号：双腔导管（直型），直径12Fr，导管长度16cm，导管体具有刻度标记，接头需标注腔的位置及尺寸，按颜色分管腔；
3.流量：≥280ml/min；
4.经环氧乙烷灭菌；
5.具备在X射线下清晰显影功能；
6.主题材质为医用级聚氨酯或类似柔软材质，组件材质需符合生物相容性要求，避免过敏或炎症反应。组件包括：动静脉探针、血液透析导管(配导管夹或滑扣)、5mL一次性使用无菌注射器、穿刺针、导丝(含导丝控制手柄)、扩张器、带线缝合针、一次性无菌输液接头(普通型/无针型)、粘贴伤口敷料、无菌塑柄手术刀、一次性医用中单、一次性无菌孔巾、消毒刷、纱布块(外科纱布敷料)5cmX7cmX8层、棉球(医用脱脂棉制品)、一次性使用灭菌橡胶外科手套、导管固定装置(蝶型/半月型)
	第一次公示


附件9：（包九）一次性使用鼻咽通气道等

	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格型号
	单位
	预算单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	一次性使用鼻咽通气道
	神经外科监护室
	7.5mm
	支
	18.16
	
1.用于建立/维持上气道通畅：解决舌后坠、软组织松弛导致的气道梗阻，为自主呼吸患者提供通气通道，急救/麻醉辅助以及便于吸痰、给氧、简易呼吸囊通气。
2. 医用级材质，无毒无刺激，无致敏，PVC或硅胶；
3. 结构合理，鼻端鼻翼防脱落、咽端圆钝，刻度清晰、规格型号齐全；
4. 无菌（环氧乙烷灭菌)，柔软，有弹性，生物相容性好。
5.耐乙醇/消毒液擦拭，不变形，不释放有害物质。
	第一次公示

	2
	压缩空气式雾化器
	黎明社区中心等
	403B
	台
	360
	1、本品可将液态药物直接雾化，无需稀释或特殊处理以供患者吸入治疗使用。
2、结构：使用高效无油活塞式压缩机具备过压、过热、空载保护等功能。
	第一次公示

	3
	一次性使用口咽通气道
	神内重症监护室等
	中央通道型9、10、11cm
	支
	4.3
	1.符合中央通道型设计，满足临床吸痰及通气的双重需求。适用于意识障碍、舌根后坠等需要保持呼吸道通畅的患者，通过口咽通道建立人工气道，防止舌根阻塞咽喉，保障通气顺畅。长度9cm、10cm、11cm可选。通道内径应符合成人患者气道解剖特点，中央通道设计便于吸痰操作；产品应具备良好的柔韧性和抗压性，避免使用过程中变形或塌陷。
2.由医用级高分子材料（如聚氯乙烯或聚乙烯）制成，结构包括咬合部、通道管体和末端法兰盘；表面光滑无毛刺，无刺激性气味，符合医用耗材生物相容性要求；中央通道设计，便于吸痰管通过，保持气道通畅。
3.适用于配合呼吸机或简易呼吸器使用，具备抗塌陷结构，确保在患者咬合时仍保持通气畅通；可与现有急救设备兼容，适用于临床急救、术后复苏及重症监护等场景。
	第一次公示

	4
	液体敷料
	神经外科监护室
	25ml
	瓶
	135
	
1.用于预防压力性损伤，如骨隆突出部位（骶尾、髋部、脚跟、肩胛）。
2.预防失禁性皮炎，大小便刺激皮肤导致红、痒、皮损，外涂形成隔离膜，保护皮肤不被刺激。
3.缓解皮肤干燥、泛红、摩擦伤
如：胶布粘伤、管路压迫、皮肤摩擦发红。
4. 医用级材质，生物相容、无毒无刺激，无过敏风险；
5. 质地均匀，易涂抹/喷洒，成膜快速，附着力强
无残留；
6. 标识清晰、包装完好，符合医疗器械相关标准。
	第一次公示


附件10：（包十）理疗用体表电极贴片

	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格型号
	单位
	预算单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	理疗用体表电极贴片
	儿科一病区
	QY-4/QY-6/QY-7
	袋
	7.2
	1、本品具备将中药导入身体穴位的功能
2、在理疗设备上使用
3、尺寸8cm×8cm
	第一次公示


附件11：（包十一）一次性使用体内注射治疗针

	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格型号
	单位
	预算单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	一次性使用体内注射治疗针
	腔镜室
	M00518301
	根
	578
	1、用于内窥镜检查中向既定部位注入硬化剂、血管收缩剂或者生理盐水。
2、结构要求：外鞘管兼容常规内镜活检孔道，有效工作长度满足1600mm / 1800mm / 2300mm等，伸出外鞘后有效针长4mm-7mm，针头材质为医用不锈钢。
3、本品为一次性无菌产品适配本院内镜设备。
	第一次公示


附件12：（包十二）核酸提取或纯化试剂等

	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格型号
	单位
	预算单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	核酸提取或纯化试剂
	检验科
	qEx-DNA/RNA病毒，64T/盒
	盒
	139.52
	用于新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒配套使用
	第一次公示

	2
	新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	检验科
	100人份/盒
	盒
	350
	用于常规荧光定量PCR仪使用
	第一次公示


附件13：（包十三）一次性使用穿刺针等

	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格型号
	单位
	预算单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	一次性使用穿刺针
	超声科
	CCZD 0.5（25G）*50mm
	支
	220
	本品用于超声引导下甲状腺结节细针穿刺活检定性诊断使用；

结构功能：针管材质为医用不锈钢，光滑、无毛刺；针尖为三面或多面磨刃，超声显影清晰；针管外径满足22G/23G/25G等规格，带内芯；有效长度满足50mm/70mm等规格。

3、本品为一次性使用无菌产品。
	第一次公示

	2
	一次性穿刺器超声引导支架套件包
	普外二、血管外科
	G型
	套
	37
	1、适用范围：体外超声探头用。甲状腺消融及血管手术中供术者超声定位使用，配合超声探头防护套、无菌耦合剂，防止污染术区，保证无菌操作。
2、规格尺寸：防护套配合各种型号超声探头，不干扰成像，密封性好，保证无菌操作。
3、材质结构：无菌探头套、无菌耦合剂、无菌橡皮圈组成，辐照灭菌，一次性使用。
	第一次公示


附件14：（包十四）封片剂等

	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格型号
	单位
	预算单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	封片剂
	病理科
	250ml
	瓶
	395
	1、本品用于切片封片；
2、本品为病理切片制备必需试剂；
	第一次公示

	2
	指骨夹板
	骨科
	成人L
	付
	9.8
	1.适用范围：用于骨折或软组织等损伤的外固定。
2、技术参数：     
单位：cm  允许偏差:长度±0.5cm，宽度± 0.4cm
L号长*宽：22*2.5  
M号长*宽  20*2.5  
S号长*宽  18*2.5
指骨夹板表面光滑，不得有毛刺，不得有开裂现象。所用塑料板的厚度为5-8mm;铝板的厚度为 1-1.5mm.。
指骨夹板的铝板长度和宽度不得小于指骨夹板塑料板长度和宽度的85%。
指骨夹板表面光滑、平整，色泽均匀一致。
3.材质结构：
采用玻璃纤维、聚酯纤维、聚氨酯等高分子材料、不锈钢、铝合金、石膏粉、纱布、非织造布等制成。不与体内使用的医疗器械连接，非无菌提供。
	第一次公示

	3
	一次性血氧探头
	新生儿重症监护室
	SP1119A
	个
	60
	1.对患儿进行连续、无创的的血氧饱和度监测。
2.核心功能是将患儿特定部位（手腕、脚掌）与监护仪连接，通过光电传感技术实时测量脉搏血氧饱和度和脉率，为临床诊疗提供关键数据。
	第一次公示

	4
	一次性使用麻醉面罩
	新生儿重症监护室
	M1
	个
	12.5
	1.用于气体输送或者连接呼吸机、复苏气囊的重要耗材.
2.通常采用医用级PVC或聚碳酸酯材料，透明、无毒、无刺激，便于观察。
3.多为充气式或高弹体海绵式。充气式要求气密性好，接口采用标准单向阀；高弹体要求回弹性好，能适应不同脸型。
4.符合国际标准，能与麻醉回路、呼吸囊等快速连接。
	第一次公示

	5
	一次性使用麻醉面罩
	新生儿重症监护室
	M2/M3
	个
	8.75/9.9
	1.用于气体输送或者连接呼吸机、复苏气囊的重要耗材
2.通常采用医用级PVC或聚碳酸酯材料，透明、无毒、无刺激，便于观察。
3.多为充气式或高弹体海绵式。充气式要求气密性好，接口采用标准单向阀；高弹体要求回弹性好，能适应不同脸型。
4.符合国际标准，能与麻醉回路、呼吸囊等快速连接。
	第一次公示


附件15：（包十五）一次性使用无菌硅胶导尿管

	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格型号
	单位
	预算单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	一次性使用无菌硅胶导尿管
	手术室/泌尿外科/心内监护室等
	14-26Fr 三腔标准型
	根
	33
	1、本品适用于成人留置导尿、持续膀胱冲洗、尿液引流、术后膀胱止血冲洗。
2、覆盖规格：14Fr、16Fr、18Fr、20Fr、22Fr、24Fr、26Fr 。
3、主体管身、球囊全部采用医用全硅橡胶（硅胶），不含乳胶，可连续留置≥28 天。
4、三通道独立分离，排泄腔、充起球囊腔、冲洗腔三腔互不连通。
	第一次公示




