大庆市人民医院神经外科微血管减压垫片等高值耗材采购项目招标公告
一、项目编号：RMYYYX2653
二、项目名称：神经外科微血管减压垫片等高值耗材

三、采购方式：院内竞争性谈判
四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

    1.必须具有独立承担民事责任的能力。
    2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

    4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
    6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

五、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	有效医疗器械注册证复印件（含变更文件）

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证

	4
	经销商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	所投产品逐级授权

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价。投标报价明细中应包含医用耗材的国家医保编码、黑龙江医保服务平台挂网价格，且投标报价不能高于平台挂网价格。并将黑龙江医保服务平台挂网价格查询的截图附到投标报价明细后面。 

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表[实质性参数需提供产品检测报告，产品技术要求（办理产品注册时投交的材料），或具有法律效力的佐证材料]

	15
	所投产品彩页和产品检验报告

	16
	售后服务承诺书及质量保证协议

	17
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	18
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件


说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

六、技术需求及数量：见附件

七、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本，每页均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

八、其他要求

（一）投标供应商必须将所投产品带到评标现场供评委直观评审，未带所投产品，取消评标资格；

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年8月4日至2026年8月6日上午8：30-11:00 下午13：30-16：00（法定节假日除外）。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼205室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：0459-6612940 

              0459-6612089     

 大庆市人民医院   

2026年8月3日

附件：

包一：
	序号
	采购项目
	使用科室
	预算价格
	技术参数
	采购方式
	备注

	1
	神经外科微血管减压垫片
	神经外科
	5940元
	详见附件1
	竞争性谈判
	第一次公示


包二：
	序号
	采购项目
	使用科室
	预算价格
	技术参数
	采购方式
	备注

	1
	脑脊液分流管及附件（通条）
	神经外科
	2300元
	详见附件2
	竞争性谈判
	第一次公示


包三：
	序号
	采购项目
	使用科室
	预算价格
	技术参数
	采购方式
	备注

	1
	一次性使用血液透析滤过器及配套管路
	重症医学科
	6800元
	详见附件3
	竞争性谈判
	第一次公示


包四：
	序号
	采购项目
	使用科室
	预算价格
	技术参数
	采购方式
	备注

	1
	心排量及压力监测传感器
	重症医学科
	2145元
	详见附件4
	竞争性谈判
	第一次公示


包五：
	序号
	采购项目
	使用科室
	预算价格
	技术参数
	采购方式
	备注

	1
	多功能手术解剖器
	眼科
	600元
	详见附件5
	竞争性谈判
	第一次公示


包六：
	序号
	采购项目
	使用科室
	预算价格
	技术参数
	采购方式
	备注

	1
	折叠式人工玻璃体球囊
	眼科
	16000元
	详见附件6
	竞争性谈判
	第一次公示


包七：
	序号
	采购项目
	使用科室
	预算价格
	技术参数
	采购方式
	备注

	1
	一次性使用多通道腹腔镜手术单孔穿刺器
	妇科
	2400元
	详见附件7
	竞争性谈判
	第一次公示

	2
	宫腔用交联透明质酸钠凝胶
	妇科
	450元
	详见附件8
	竞争性谈判
	第一次公示

	3
	一次性套管穿刺器（套管穿刺针）
	妇科
	1250元
	详见附件9
	竞争性谈判
	第一次公示


包八：
	序号
	采购项目
	使用科室
	预算价格
	技术参数
	采购方式
	备注

	1
	一次性内窥镜超声吸引活检针
	呼吸二
	2900元
	详见附件10
	竞争性谈判
	第一次公示


包九：
	序号
	采购项目
	使用科室
	预算价格
	技术参数
	采购方式
	备注

	1
	颅内支架
	介入科
	45000元
	详见附件11
	竞争性谈判
	第一次公示

	2
	灌注导管
	介入科
	4590元
	详见附件12
	竞争性谈判
	第一次公示

	3
	输卵管导管插入术器械
	介入科
	1593.1元
	详见附件13
	竞争性谈判
	第一次公示


包十：

	序号
	采购项目
	使用科室
	预算价格
	技术参数
	采购方式
	备注

	1
	一次性使用微波消融针
	介入科
	5650元
	详见附件14
	竞争性谈判
	第一次公示


包十一：

	序号
	采购项目
	使用科室
	预算价格
	技术参数
	采购方式
	备注

	1
	一次性射频消融电极针
	耳鼻喉科
	2650元
	详见附件15
	竞争性谈判
	第一次公示


附件1：

神经外科微血管减压垫片主要技术参数

用于分隔神经血管

聚四氟乙烯棉垫结构，可撕拉成絮
生物稳定性好，永不吸收
具有较高的组织相容性，无严重排异
可与微型骨动力系统HD-V型主机匹配
项目要求：以上参数需全部满足

附件2：
脑脊液分流管及附件（通条）主要技术参数
用于脑积水手术中形成皮下隧道

不锈钢管状结构

具有可拆卸T型手柄

外径≤4.8mm，内径≥3.3mm；长度≥50cm

具有子弹头形状尖端封闭设计

6、与院内现有脑脊液分流管及附件配套使用。
项目要求：以上参数需全部满足
附件3：

一次性使用血液透析滤过器及配套管路

主要技术参数

1.该产品与科室现使用中连续性血液净化装置（Prismaflex）配套使用。

2.针对脓毒性急性肾损伤患者的一次性使用CRRT配套耗材，可同时吸附内毒素、吸附细胞因子和肾脏替代治疗的滤器。

3.自带抗凝。

4.有效支持肾脏功能。

5.水凝胶+改进的PEI涂层技术。

6.滤器血容量：约105mL（不含管路）。

7.最大跨膜压（TMP）：450 mmHg（60kPa）。

8.最大血液压力：500mmHg（66.6 kPa）。

9.最小血流量：100mL/min。

10.支持治疗模式SCUF、CVVH、CVVHD、CVVHDF。

项目要求：以上参数需全部满足

附件4：
心排量及压力监测传感器主要技术参数
1.该产品与科室在用的Edward Lifesciences(EV1000)血流动力学监测设备配合使用。

2.采用微创连续监测技术，仅需通过一根动脉导管即可进行连续心排量监测；用于动脉压力监测与动脉波形分析心排量；

3.结构：三通接头、压力传感器芯片、排气阀、信号连线、压力导管；

4.测量参数包括：

（1）连续心输出量CCO，连续心输出量指数CCI

（2）每搏量SV，每博射血指数SVI;

（3）每搏量变异SVV

（4）外周血管阻力SVR和SVRI

项目要求：以上参数需全部满足

附件5：

多功能手术解剖器主要技术参数

适用范围：电极与医用高频/射频手术设备或吸引器配套使用，供临床开放性外科手术中分别用于组织切割、消融、电凝止血、组织凝固、剥离、吸引。产品为无菌提供，仅限一次性使用。

附加功能：单极电极的按键，经100次开关试验后，开关应工作正常。

单极型尺寸：电极长度30-350mm，手柄长度80-200mm，电缆长度1000-3000mm，独立电极电极柄直径为1.5-3mm，允许误差范围为±0.2mm。

需出具检验报告：产品需要有细胞毒性，皮内刺激，皮肤超敏实验生物安全性评价报告。

电极绝缘：电极所有绝缘部位能承受3000V工频峰值电压，持续时间30s，不出现绝缘击穿或闪弧。电极导线能承受3000V工频峰值电压，持续时间应5min，不应出现绝缘击穿或闪弧。

产品特点：钨材质尖端，头端裸露3mm，电极长度40mm。手柄可更换其它刀头样式，用于不同手术中对组织的精准、精细切割、凝血操作。

项目要求：以上参数需全部满足
附件6：

折叠式人工玻璃体球囊主要技术参数

1.适应症：孔源性视网膜脱离的手术治疗。
2.本品应表面透明，色泽均匀，无外观缺陷;在生理盐水或硅油中平均光谱透过率≥90%;在内压＜24mmHg时，除光学区外，本品能够维持基本形状。

3.本品由球囊、引流管、引流阀以及固定襻构成。

项目要求：以上参数需全部满足
附件7：

一次性使用多通道腹腔镜手术单孔穿刺器

主要技术参数

1.主要用于单孔腹腔镜手术中切口穿刺器及保护切口

2.切口保护套

（1）直径范围：70mm±10%
（2）长度：通常在100mm以上。

（3）特性：采用特殊材料制作，360度全方位保护伤口和组织，使用安全可靠。

3.器械通道：

（1）数量：产品通常配备4个器械通道。

（2）适配器械直径：通道可适配5mm-15mm的器械。配有注放气阀，气腹密封，器械通道密封，耐压性能，无菌性能。

4.全透明液态硅胶罩体，以提高手术操作的灵活性和安全性。

5.产品通常为一次性无菌包装，方便医护人员快速取用和操作。
项目要求：以上参数需全部满足

附件8：
宫腔用交联透明质酸钠凝胶主要技术参数
1.临床上配合球囊，辅助预防中重度宫腔粘连松解术后组织再粘连。
2.主要成分：交联透明质酸钠、氯化钠、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠和注射用水。

3.标示浓度：通常5mg/ml，但也有产品浓度为10mg/ml。

4.外观：无色、透明的凝胶，无任何肉眼可见的异物。

5.pH值：6.8~7.5。

6.渗透压摩尔浓度：270m0smol/L~350m0smol/L。

7.动力粘度：不小35000mla·S。

8.乙醇残留量：不大于100ug/g。

9.溶胀度：小于25。

10.规格：多种规格可选，包括1ml、2ml、2.5ml、3ml、4ml、5ml、6ml、8ml等。

11.一次性预灌封玻璃注射器无菌包装。

12.灭菌方式：高温蒸汽灭菌。

13.使用方式：一次性使用。

14.注射器柄推挤力

（1）不连接任何套管时，推挤力应低于25M

（2）套上延长管时（延长管内径≥2mm，长度=15cm），推挤力应低于45N。

项目要求：以上参数需全部满足
附件9：

一次性套管穿刺器（套管穿刺针）

主要技术参数
1.用于腹腔镜多孔手术中，用于穿刺体壁后建立手术通道。

2.一次性套管穿刺器（套管穿刺针）有多种规格型号，以满足不同手术需求。常见的规格型号包括：a型：例如φ5mm×100mm、φ10mm×100mm、φ12mm×100mm等。根据套管鞘内径划分的5mm、10mm、12mm等规格。

3.一次性套管穿刺器（套管穿刺针）通常由以下部分组成：

（1）穿刺套管：由套管、阻气阀、密封帽、球囊和固定器等组成，用于穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道。套管材质多为医用级聚碳酸酯。

（2）穿刺针：由针头、管身、针座等组成，用于穿刺体壁。针头材料多为医用钢材，如Cr/Ni钢材。

（3）辅助组件：包括气腹针、标本袋、转换器、密封体等。密封体材质多为硅胶，密封性能好。

4.穿刺套管多为医用级聚碳酸酯，穿刺针多为不锈钢材质，密封体多为硅胶材质。

5.一次性使用，无菌提供，通常采用环氧乙烷灭菌。

6.互换性：某些型号的器械之间具有互换性，如φ5mm与φ10mm器械之间互换，不需要转换鞘。

7.操作孔：部分型号配备多个操作孔，如4个操作孔，直径分别为5mm2个，10mm2个等。

8.排烟功能：部分新型穿刺器具有排烟功能，以满足特定手术需求。

项目要求：以上参数需全部满足

附件10：

一次性内窥镜超声吸引活检针主要技术参数
1.能配合支气管镜使用、穿刺针规格21G、22G

2.工作长度600-650mm

3.针尖伸出长度20-30mm          

4.弯曲耐受性：需适配弯曲角度向上≥180°，向下≥130°                          

5.针芯与负压：标配钝头穿刺针芯，负压接口支持20ml注射器    

6.包装灭菌，独立包装

项目要求：以上参数需全部满足

附件11：

颅内支架主要技术参数

1适用范围及性能:神经介入手术血管内治疗。

2.支架金属结构:镍钛合金，激光雕刻闭环，铂显影点在支架两端或中部清晰显示。

3.灭菌方式:环氧乙烷。

4.规格范围:自膨直径:3.5mm-5mm，自膨长度:14mm-30mm。
5.适合血管范围:2mm-4.5mm。

6.释放方式:自膨

7.24小时提供技术支持服务。

项目要求：以上参数需全部满足

附件12：

灌注导管主要技术参数

1.适用范围及性能:神经介入用微导管。

2.管身尺寸：兼具0.010/0.014/0.017/0.021/0.027in等全部神经介入通过内径。

3.兼容涂层：亲水涂层，疏水涂层，PTFE涂层，磷酸胆碱聚合物等神经介入产品全部涂层。

4.有效长度：150cm±10%
5.头端要求：直型，MP型，J型等多种预塑弯型。

6.显影标记：远近端通体均显影

7.灭菌方式：环氧乙烷，一次性使用。

项目要求：以上参数需全部满足

附件13：

输卵管导管插入术器械主要技术参数

1.适用范围及性能：通过宫腔镜操作通道或其他子宫介入器械通道使用，在宫腔镜或X线透视等设备引导下注入色素液、造影剂或生理盐水输到子宫腔或输卵管中，用于对子宫、输卵管进行造影和疏通。广泛应用于HSG/SSG/FTR等手术场景。

2.结构及组成：由外套管，引导管（由聚醚嵌段聚酰胺及聚四氟乙烯组成）、内导管（由聚醚嵌段聚酰胺及聚四氟乙烯组成）、亲水导丝以及微导丝（由镍钛合金、铂金、不锈钢、聚氨酯、聚乙烯吡咯烷酮材料制成）双导丝配套使用、不锈钢牵引杆、外套管（由聚乙烯、聚四氟乙烯、硅胶材料制成）和硅胶基座组成。
3.灭菌方式:环氧乙烷。
4.导管外径尺寸：3Fr-18Fr，长短款均有。
5.外观要求：表明清洁光滑无杂质，70°圆钝头端，兼顾支撑性能和契合子宫构造便于置管；引导管、内导管管身前端软头设计减少对子宫和输卵管内壁的损害。
6.匹配导丝要求：0.014英寸-0.035英寸，操作中导丝芯丝与尾端连接无松动，峰值拉力5N-10N。
7.引导管长度：45cm-60cm。
8.内导管60cm-75cm。
项目要求：以上参数需全部满足

附件14：

一次性使用微波消融针主要技术参数

1.适用范围：肝肿瘤、甲状腺良性结节、肺部等实体肿瘤消融；

2.灭菌方式：环氧乙烷灭菌；一次性使用；

3.结构组成：手柄、微波连接器、微波电缆、针杆、针内水循环管、针头、温度传感器、针外循环水管等；

4.能够与我院现有微波消融仪（型号：MWD-D）匹配使用。

项目要求：以上参数需全部满足

附件15：

一次性射频消融电极针主要技术参数

1、适用于喉部和气管的手术中对病灶部位的增生或肿物进行局部或全部消融切除，可与现有手术系统配套使用（等离子射频手术系统、型号：ARS600）。

2、治疗温度：40-70度，低温对内镜影像无电磁辐射干扰，对光学镜头无热损伤。

3、刀头直径：≤3.9mm。

4、刀头角度：≤20°。

5、刀头长度：≤250mm。

6、双极设计，内置吸引管，可以实现边切割边止血边吸引。

7、耗材有无菌一次性和重复使用两种供临床选择。
项目要求：以上参数需全部满足



